**Jauge de contrainte graphite**

**Caractéristiques principales**

* Grande sensibilité
* Faible consommation
* Bas prix
* Facile d’utilisation
* Petite taille
* Temps de réponse faible

**Description**

Ce capteur permet de mesurer les variations de résistance du graphite suivant différent types de déformation : compression et tension. Il est constitué d’un morceau de papier souple colorié à l’aide d’un certain type de crayon de papier (9H, 2H, HB, 2B, 6B, 9B). La variation de résistance est basée sur les réseaux percolés du graphite. En effet, supposons le morceau de papier est placé horizontalement. Si on applique une déformation vers le bas (tension) les particules de graphite vont s’éloigner l’une d’entre elles et vont donc briser certains chemins de percolation qui ne vont donc plus conduire le courant : la résistance augmente. En revanche, si on applique une déformation vers le haut (compression), les particules de graphite vont former de nouveaux chemins de percolation : la résistance diminue.

Le capteur est équivalent à une impédance.


****

Figure : Schéma équivalent du capteur


**Schémas & dimensions**

Figure : Schéma du capteur

Le capteur se présente comme sur le schéma ci-dessus. La partie en pointillé correspond à la partie à colorier. Deux pinces en cuivre sont ensuite placées au niveau des deux extrémités gauche du capteur. Une des pinces doit être relié à une alimention, l’autre permet de relever la valeur de la tension résultante.

**Spécifications**

|  |  |
| --- | --- |
| Type | Jauge de contrainte |
| Type de capteur | Actif |
| Alimentation requise |  |
| Nature du signal de sortie | Analogique |
| Mesurande | Tension |
| Type de crayon de papier | Tout |
| Temps de réponse |  |
| Température de fonctionnement |  |

**Conditions d’utilisation normales**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Test standard d’utilisation | Qualité de l’air | Air normal (80% N2, 20% O2) |
| Température | 20 ±2 °C |
| Humidité | 60 ±5 % |
| Caractéristique électrique dans des conditions standards d’utilisation | Résistance |  |

**Caractéristiques électriques**

**Caractéristiques de déformation**

**Montage typique**


****

Figure : Schéma d'une application typique du capteur graphite

Le schéma ci-dessus est une application typique de la jauge de contrainte de graphite. Le capteur est branché à un amplificateur transimpédance accompagné d’un filtre passe-bas permettant de limiter le bruit et donc de récupérer seulement les informations utiles. La tension résultante peut ensuite être récupérée sur un ADC de 5V. On peut donc par exemple récupérer la tension sur l’ADC d’une carte Arduino. Il est ensuite possible de calculer la résistance du capteur à partir de la tension mesurée

Dans le cas de basse fréquence nous avons :

A haute fréquence nous avons :